<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<probeData version="2" minor="2">
  <probeset name="EDA_PROBESET" active="true">
    <probe type="ila" busType="bus" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:0"/>
        <Option Id="CORE_UUID" value="d1d68fa379125d12b4f17f4a79b853c1"/>
        <Option Id="HUB_CLK_INPUT_FREQ_HZ" value="40000002"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/I_ILA"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="32"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][31]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][30]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][29]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][28]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][27]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][26]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][25]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][24]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][23]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][22]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][21]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][20]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][19]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][18]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][17]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][16]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][15]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][14]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][13]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][12]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][11]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][10]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][9]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][8]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][7]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][6]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][5]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][4]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][3]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][2]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][1]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_addr][0]"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="bus" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:0"/>
        <Option Id="CORE_UUID" value="d1d68fa379125d12b4f17f4a79b853c1"/>
        <Option Id="HUB_CLK_INPUT_FREQ_HZ" value="40000002"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/I_ILA"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="1"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="32"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][31]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][30]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][29]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][28]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][27]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][26]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][25]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][24]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][23]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][22]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][21]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][20]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][19]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][18]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][17]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][16]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][15]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][14]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][13]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][12]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][11]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][10]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][9]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][8]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][7]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][6]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][5]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][4]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][3]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][2]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][1]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_wdata][0]"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:0"/>
        <Option Id="CORE_UUID" value="d1d68fa379125d12b4f17f4a79b853c1"/>
        <Option Id="HUB_CLK_INPUT_FREQ_HZ" value="40000002"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/I_ILA"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="2"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_strobe]"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:0"/>
        <Option Id="CORE_UUID" value="d1d68fa379125d12b4f17f4a79b853c1"/>
        <Option Id="HUB_CLK_INPUT_FREQ_HZ" value="40000002"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/I_ILA"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="3"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/Ipb_req[ipb_write]"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="bus" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:0"/>
        <Option Id="CORE_UUID" value="d1d68fa379125d12b4f17f4a79b853c1"/>
        <Option Id="HUB_CLK_INPUT_FREQ_HZ" value="40000002"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/I_ILA"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="4"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="32"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[31]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[30]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[29]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[28]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[27]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[26]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[25]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[24]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[23]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[22]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[21]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[20]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[19]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[18]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[17]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[16]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[15]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[14]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[13]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[12]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[11]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[10]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[9]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[8]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[7]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[6]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[5]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[4]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[3]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[2]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[1]"/>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_rdata[0]"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:0"/>
        <Option Id="CORE_UUID" value="d1d68fa379125d12b4f17f4a79b853c1"/>
        <Option Id="HUB_CLK_INPUT_FREQ_HZ" value="40000002"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/I_ILA"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="5"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_ack"/>
      </nets>
    </probe>
    <probe type="ila" busType="net" source="netlist" spec="ILA_V2_RT">
      <probeOptions Id="DebugProbeParams">
        <Option Id="BSCAN_SWITCH_INDEX" value="0"/>
        <Option Id="CORE_LOCATION" value="1:0"/>
        <Option Id="CORE_UUID" value="d1d68fa379125d12b4f17f4a79b853c1"/>
        <Option Id="HUB_CLK_INPUT_FREQ_HZ" value="40000002"/>
        <Option Id="HW_ILA" value="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/I_ILA"/>
        <Option Id="PROBE_PORT" value="6"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BITS" value="0"/>
        <Option Id="PROBE_PORT_BIT_COUNT" value="1"/>
      </probeOptions>
      <nets>
        <net name="I_CNTRL/I_IPBUS_SLAVES/I_SYSACE/ipb_err"/>
      </nets>
    </probe>
  </probeset>
</probeData>
